|  |  |
| --- | --- |
| İmalatçının Ticari Ünvanı:  | KALE KİLİT VE KALIP SAN A.Ş.  |
| İmalatçının Kayıtlı Adresi:  | Karaagac OSB Mahallesi103.Cadde No:22 Kapakli   59510 Cerkezkoy Tekirdag Turkiye |
| Sınıflandırma:  | 2 C 4 0 0 F 1 0 |
| Standardın Numarası ve Yılı:  | TS EN 12209:2016  |
| Mamül Kodu:  | 152R3T, 1523MR,152R35,152R40,152R45,152R60,152RP35,152RP40 |
| Mamül Bilgisi:  | ● Kapı kütlesi Çelik Kapılar için max 200 kg, kapanma kuvveti max 25 N’dur. ● Kapı kütlesi Ahşap Kapı, Alüminyum Kapı, PVC Kapı için max 100 kg, kapanma kuvveti max 25 N’dur. ● Sıcaklık aralığı -10°C ile +60°C arasında olmalıdır. ● Kapı uygulama alanı; Çelik kapı, Ahşap kapı, Alüminyum kapı, PVC kapı için gömme menteşeli kapı olmalıdır. Sürme kapılı kilitler için gömme sürme kapılı olmalıdır. ● Kilitleme plakası ile kilit alın demiri arasındaki mesafe 3 ±1 mm’dir. ● Mamul, desteklenen emniyet sınıfına göre test edilmektedir. ● Montaj talimatlarına göre yapılmış hiçbir kilidin kullanım kısıtlaması yoktur. ● Anahtar veya tutamak kısmında yanal kuvvet uygulanmamaktadır. ● Yangına karşı dirençli ve/veya duman kontrol kapılarında kullanılamaz. ● Ara kilitlemeli konumlu elle kilitleme çift turlu kilitler içindir. ● Yay ile desteklenen mobilya ile kullanıma uygundur. ● Kilitleme plaka karşılığı TS-EN 12209 Kapsamında değildir. |