|  |  |
| --- | --- |
| İmalatçının Ticari Ünvanı: | KALE KİLİT VE KALIP SAN A.Ş. |
| İmalatçının Kayıtlı Adresi: | Karaagac OSB Mahallesi 103.Cadde No:22 Kapakli    59510 Cerkezkoy Tekirdag Turkiye |
| Sınıflandırma: | 2 C 4 0 0 F 1 0 |
| Standardın Numarası ve Yılı: | TS EN 12209:2016 |
| Mamül Kodu: | 152R3T, 1523MR,152R35,152R40,152R45,  152R60,152RP35,152RP40 |
| Mamül Bilgisi: | ● Kapı kütlesi Çelik Kapılar için max 200 kg, kapanma kuvveti max 25 N’dur.  ● Kapı kütlesi Ahşap Kapı, Alüminyum Kapı, PVC Kapı için max 100 kg, kapanma kuvveti max 25 N’dur.  ● Sıcaklık aralığı -10°C ile +60°C arasında olmalıdır.  ● Kapı uygulama alanı; Çelik kapı, Ahşap kapı, Alüminyum kapı, PVC kapı için gömme menteşeli kapı olmalıdır. Sürme kapılı kilitler için gömme sürme kapılı olmalıdır.  ● Kilitleme plakası ile kilit alın demiri arasındaki mesafe 3 ±1 mm’dir.  ● Mamul, desteklenen emniyet sınıfına göre test edilmektedir.  ● Montaj talimatlarına göre yapılmış hiçbir kilidin kullanım kısıtlaması yoktur.  ● Anahtar veya tutamak kısmında yanal kuvvet uygulanmamaktadır.  ● Yangına karşı dirençli ve/veya duman kontrol kapılarında kullanılamaz.  ● Ara kilitlemeli konumlu elle kilitleme çift turlu kilitler içindir.  ● Yay ile desteklenen mobilya ile kullanıma uygundur.  ● Kilitleme plaka karşılığı TS-EN 12209 Kapsamında değildir. |